**驱动安装方法**

**一、XP/Win7系统驱动的安装**

在安装驱动前确保电脑与分析主机的数据线正确连接，并开机。

* 找到“我的电脑”右键选择属性，打开设备管理器，然后找到“通用串行总线控制器”并打开，或直接找到出现“！”或“SSA-5000”的位置。如下图。
* 找到出现“！”的位置，双击，选择**自定义更新驱动**。
* 选择安装程序中的驱动“32位系统驱动/64位系统驱动”或安装包里的“Drive文件夹”更新即可。
* 在选择驱动安装包时，单击选中以“32位系统驱动”或“64位系统驱动”等命名的的文件夹，不需要双击打开（打开后会安装失败）。

**二、Win10系统驱动的安装**

* 在安装驱动前，需先解除win10系统的禁令程序。操作方法如下：


\*\* 注意事项：在做以下步骤时，请不要插U盘\*\*

Ⅰ、打开window设置，打开方式有三种：

1. 点击左下角的“window按钮”，然后点击图标“齿轮C:\Users\Administrator\Desktop\1506407397(1).jpg”
2. 在桌面右击鼠标，点击“显示设置”，然后再点击“主页”




1. 点击通知，找到并进入“所有设置”。

[](http://jingyan.baidu.com/album/624e74594dbc8d34e8ba5aa6.html?picindex=1)


Ⅱ、点击“更新和安全”



Ⅲ、点击“恢复”



Ⅳ、点击“高级启动”下的“立即启动”，点击后，电脑会重启。




Ⅴ、重启后，选择“疑难解答”



Ⅵ、再选择“高级选项”



Ⅶ、选择“启动设置”



Ⅷ、点击“重启”，电脑会重新启动。



Ⅸ、电脑启动完后，按“7”，设置完成。

解除win10系统的禁令程序后，按XP/win7系统装驱动的方法完成驱动安装。